
# Power Supply

## Ingresso e circuito di hot swap




Descrizione circuito ..

Verifica

Rampa di salita +24VDC misurato su R6 = 196ms;

Segnale uc\_Power\_OK : OK;

Regolatore +12V




Descrizione

Verifica Regolatore: 12.08V

Segnale uc\_ANL\_REFERENCE\_12V:2.98V


Regolatore +5V



Descrizione

Verifica: V = 5.113

Regolatore +5V-EXT



Descizione

Verifica

+5VEXT = 5.113

uc\_ANL\_REFERENCE\_5VEXT = 2.143